**WMF 1100 S – Inklusive elektronischem Münzwechsler für Cent, Euro oder Wertmarken.**

**Beispielsweise in Verbindung mit einer WMF 1100 S – Basic Milk – Vollautomat für Kaffeespezialitäten mit integriertem Milchschäumer. Ausgerüstet mit einer Kaffeemühle und einem Pulverdispenser. Heißwasserausgabe, Festwasser Kit.**

Empfohlene Tagesleistung: bis zu 80 Tassen

Heißwasserleistung: 18 Liter/ Stunde

Nennleistung: 1,9 – 2,3 kW

Netzanschluss: 220 - 240 V 50/60Hz 1/N/PE

Wassertank: 4,5 Liter

Gewicht: ca. 25,5 kg

Breite: 430 mm (inkl. Münzwechsler)

Höhe: 500 mm (inkl. Erweiterung: 555 mm)

Tiefe: 561 mm

**Leistungsbeschreibung**

Vollautomat für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten wie Espresso, Café Crème, Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Schokolade oder Chocciato sowie einer separaten Heißwasserausgabe.

Die Maschine ist ausgerüstet mit einem Bohnenbehälter mit einer Kapazität von 0,55 kg (optionale Erweiterung auf 1,1 kg). Darüber hinaus gibt es einen Pulverdispenser mit einer Kapazität von 0,7 kg (optionale Erweiterung auf 2,2 kg). Dieser Behälter kann beispielsweise für automatengeeignetes Schokoladen- oder Milchpulver verwendet werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über den Handeinwurf manuell Kaffeepulver zu verwenden. In die Präzisionsmühle sind hochwertige, gehärtete Mahlscheiben aus Werkzeugstahl eingebaut.

Die Zubereitung der Kaffeespezialitäten entspricht dem Kolbendruckverfahren: Der gemahlene Kaffee wird gepresst und das Brühwasser wird mit hohem Druck (bis zu 8 bar) über das Kaffeemehl geleitet. Nach Abschluss des Brühvorgangs wird der trockene Kaffeesatz in der integrierten Satzschublade gesammelt.  
Pro Getränk kann individuell die Kaffeemehlmenge sowie der Mahlgrad eingestellt werden.

Die Maschine verfügt über einen integrierten Milchschäumer. Die Zwischenreinigung erfolgt durch eine Spülung mit Kalt-, Warmwasser und Dampf.

Der einstufig höhenverstellbare Tassentisch ermöglicht die Verwendung verschiedener Gefäße bis zu einer Höhe von 100 mm, bei eingeschobenem Tassentisch können Gefäße bis zu einer Höhe von 177 mm untergestellt werden. Der Heißwasserauslauf hat eine Unterstellhöhe von 152,5 mm.

Durch die SteamJet Funktion können Tassen mittels Dampf schnell vorgewärmt werden.

Bedienerführung, die Einstellung der Funktionen, Status- Funktions- und Fehleranzeigen erfolgen über das mittig angeordnete, beleuchtete 7“ Touch-Screen-Display. Die Maschine bietet auch die Option eigene Bilder auf das Display zu laden. Während der Getränkeausgabe könnte beispielsweise das Firmenlogo oder ein Aktionsangebot angezeigt werden.

Die Kaffeemaschine wird über das Festwasser Kit (separater Artikel: 03 1398 6001) mit Fest- und Abwasser betrieben.

Das Tastenfeld für die Getränkeausgabe wird ebenfalls auf dem Display abgebildet: Durch das Wischen auf dem Touchdisplay können bis zu 24 Getränke hinterlegt werden. Diese Tasten können individuell belegt werden. Über die Baristataste kann vor der Getränkeauswahl der Kaffee noch stärker oder schwächer eingestellt werden. Hierzu wird je nach Wunsch 15% mehr, bzw. 15% weniger Kaffeemehl zur Zubereitung verwendet.

Eine weitere Taste auf dem Display dient dem Vorwärmen des Brühsystems. Bei Verwendung der

Vorwärmtaste werden alle kaffeeführenden Teile mit heißem Wasser durchgespült. So wird sichergestellt, dass auch nach längeren Standzeiten das erste bezogene Getränk mit der optimalen Temperatur ausgegeben wird.

Die Zugangsberechtigung zu den drei unterschiedlichen Funktionsebenen kann durch PIN-Codes gesichert werden. Eine Mikroprozessorsteuerung regelt und kontrolliert sämtliche Vorgänge.

Über eine integrierte USB-Schnittstelle können Datensicherungen vorgenommen, Updates importiert sowie Protokolle z.B. über Pflegeintervalle (für einen HACCP-konformen Betrieb) und Umsatzdaten exportiert werden.

Fokussiert auf die Getränkeausgabe ist die Beleuchtung der WMF 1100 S am Auslauf integriert.

Jedes entnommene Getränk wird registriert und auf Wunsch im Display angezeigt.

Für die tägliche Reinigung des WMF-Milchsystems wird der Milchschlauch der Kaffeemaschine über den Click & Clean Adapter an den Heißwasserauslauf angeschlossen. Danach startet nach Aktivierung das automatische Reinigungsprogramm.

Über die Timerfunktion lässt sich das Tastenlayout zeitgesteuert ändern (z.B. von Bedienung auf Selbstbedienung) und der Eco-Mode kann aktiviert werden.

**Zubehör Verkaufseinrichtung**

Angeschlossen ist die WMF 1100 S an einen Münzwechsler mit MDB-Schnittstelle. Der Münzwechsler kann bis zu 99 Verkaufspreise verarbeiten und ist geeignet für Cent, Euro und WMF Wertmarken. Nach Einwurf der Münzen erfolgt auf Tastendruck die Ausgabe des gewünschten Getränks. Der Münzwechsler kann ausgeschaltet und das Gerät auf Druckknopfentnahme umgestellt werden. An einen Münzwechsler können maximal zwei Kaffeemaschinen angeschlossen werden.

**Installation**

Das Anschließen an vorhandenen Anschlussleitungen für Wasser, Strom und Ablauf muss durch den werkseignen Kundenservice der WMF erfolgen.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 1120 XXXX**