**Satzschublade zur Entsorgung von Kaffeesatz – Zum Einsatz in Verbindung mit einer   
WMF espresso**

Fassungsvermögen: ca. 65 Kaffeekuchen

Breite: 211 mm

Höhe: 95 mm

Tiefe: 338 mm

**Leistungsbeschreibung**

Satzschublade aus Edelstahl zur Entsorgung von Kaffeesatz. Zum einfachen Ausklopfen des Kaffeekuchens befindet sich im vorderen Innenbereich eine Querstange die mit Kunststoff überzogen ist.

Geeignet ist die Satzschublade zur Verwendung in Kombination mit der WMF espresso. Entweder kann sie neben die Maschine gestellt werden oder darunter. Hierfür ist es erforderlich die WMF espresso mit Füßen 100 mm auszustatten.

Für den Satzkasten kann ein Fassungsvermögen von ca. 65 Satzkuchen a 8g angenommen werden.

Die Entleerung und Reinigung der Satzschublade erfolgt manuell. Die Satzschublade ist spülmaschinengeeignet.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9080 0001**