**WMF Beistellkühler für bis zu 3,5 Liter Milch, abschließbar. Milchschlauchdurchführung links und rechts. Geeignet zur Installation mit einer WMF Spezialitäten-Kaffeemaschine**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 3,5 Liter

Nennleistung: 0,08 kW

Netzanschluss: 230 V/1/N/ 50 Hz

Leergewicht: ca. 13,5 kg

Breite: 225 mm

Höhe: 341 mm

Tiefe: 462 mm

**Leistungsbeschreibung**

Die kompressorgekühlte Beistelleinheit für Milch verfügt über einen Thermostat für die automatische Temperaturregelung und ist im Temperaturbereich zwischen +2° und +8° C stufenlos einstellbar.

Der Kühler verfügt sowohl in der rechten als auch in der linken Seitenwand über eine Milchschlauchdurchführung. Somit kann der Milchkühler entweder rechts oder links von der Kaffeemaschine positioniert werden.

Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit einer WMF Spezialitätenkaffeemaschine. Der Milcheinsatz hat ein Fassungsvermögen von 3,5 Liter. In dem Deckel des Einsatzes befindet sich der Anschluss für den entsprechenden Reinigungs-Schlauchadapter. Auf dem Deckel des Kühlers können Espresso- und/ oder Kaffeetassen gelagert werden.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9190 0013**