**WMF Beistellkühler mit digitaler Temperaturanzeige für bis zu 3,5 Liter Milch, abschließbar. Geeignet zur Installation mit einer WMF Spezialitäten-Kaffeemaschine**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 3,5 Liter

Nennleistung: 0,08 kW

Netzanschluss: 220 - 240V 50Hz 1/N/PE

220V 60Hz 1/N/PE

Leergewicht: ca. 14,3 kg

Breite: 225 mm

Höhe: 392 mm

Tiefe: 459 mm

**Leistungsbeschreibung**

Die kompressorgekühlte Beistelleinheit für Milch verfügt über einen Thermostat für die automatische Temperaturregelung und ist im Temperaturbereich zwischen +2° und +8° C stufenlos einstellbar. Die Einstellung der Temperatur erfolgt über den elektronischen Thermostat an der Vorderseite.

Der Milcheinsatz hat ein Fassungsvermögen von 3,5 Liter. In dem Deckel des Einsatzes befindet sich der Anschluss für den entsprechenden Reinigungs-Schlauchadapter.

Der Beistellkühler kann verwendet werden in Verbindung mit einer WMF Spezialitätenkaffeemaschine.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9190 5003**