**WMF Beistellkühler für bis zu 6,5 Liter Milch, abschließbar. Geeignet zur Installation mit einer WMF Spezialitäten-Kaffeemaschine.**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 6,5 Liter

Nennleistung: 0,08 kW

Netzanschluss: 230 V/1/N/ 50 Hz

Leergewicht: ca. 16,5 kg

Breite: 230 mm

Höhe: 353 mm

Tiefe: 530 mm

**Leistungsbeschreibung**

Die kompressorgekühlte Beistelleinheit für Milch verfügt über einen Thermostat für die automatische Temperaturregelung und ist im Temperaturbereich zwischen +2° und +8° C stufenlos einstellbar. Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit einer WMF Spezialitätenkaffeemaschine. Die Milchleitung führt von der linken Vorderseite der Kaffeemaschine zum Beistellkühler und endet im innerhalb des Kühlraums befindlichen Milchbehälter.

Der Milcheinsatz hat ein Fassungsvermögen von 6,5 Liter. In dem Deckel des Einsatzes befindet sich der Anschluss für den entsprechenden Reinigungs-Schlauchadapter. Die Tür für den Milchkühler ist abschließbar und hat eine entnehmbare Dichtung.

Auf dem Deckel des Kühlers können Espresso- und/ oder Kaffeetassen gelagert werden.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9192 6013**