**WMF Unterstellkühler für bis zu 9,5 Liter Milch, abschließbar. Geeignet zur Installation   
direkt unter einer WMF 9000 S+**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 9,5 Liter

Nennleistung: 72-80W

Netzanschluss: 220-240V 1/N/PE 50/60Hz

Leergewicht: ca. 26 kg

Breite: 406 mm

Höhe: 265 mm

Tiefe: 539 mm

**Leistungsbeschreibung**

WMF Unterstellkühler zur platzsparenden Installation direkt unter der Maschine. Die Kühleinheit verfügt über einen Thermostat für die automatische Temperaturregelung und ist im Temperaturbereich zwischen +1° und +10° C stufenlos einstellbar. Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit einer WMF 9000 S+ mit Satzschublade. Im Deckel des Unterstellkühlers befindet sich die Anschlussbohrung für die Durchführung der Milchleitung. Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Unterstellkühlers ist dessen direkte Installation unter der Kaffeespezialitätenmaschine. Die flexible Milchleitung wird vom Unterstellkühler durch die Tropfschale der Kaffeemaschine zum Kaffeeauslauf geführt.

Der Milcheinsatz hat ein Fassungsvermögen von 9,5 Liter. In dem Deckel des Einsatzes befindet sich der Anschluss für den entsprechenden Reinigungs-Schlauchadapter. Die Tür für den Milchkühler ist abschließbar und hat eine entnehmbare Dichtung

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9468 6013**