**WMF Untermaschinenkühler für bis zu 9,5 Liter Milch, abschließbar. Geeignet zur Installation als Unterstellkühler oder als Unterthekenkühler in Verbindung mit einer WMF Spezialitäten-Kaffeemaschine.**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 9,5 Liter

Nennleistung: 72-80W

Netzanschluss: 230 V/1/N/PE 50 Hz

Leergewicht: ca. 22 kg

Breite: 345 mm

Höhe: 300 mm

Tiefe: 534 mm

**Leistungsbeschreibung**

WMF Untermaschinenkühler zur platzsparenden Installation direkt unter der Kaffeemaschine oder unter der Theke. Die Verwendung ist möglich in Verbindung mit der WMF espresso NEXT oder einer WMF Spezialitäten-Maschine außer der WMF 1100 S und 1300 S Basic Milk. Bei der WMF 9000 S+ kann der Untermaschinenkühler nur für die Unterthekeninstallation eingesetzt werden.   
Durch das kompressorbetriebene Kühlaggregat wird die Milch konstant auf +4 bis 6° C gekühlt. Rechts und im Deckel des Untermaschinenkühlers befinden sich die Anschlussbohrungen für die Durchführung der Milchleitung. Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlers ist dessen direkte Installation unter der Kaffeespezialitätenmaschine. Die flexible Milchleitung wird vom Untermaschinenkühler durch die Tropfschale der Kaffeemaschine zum Kaffeeauslauf geführt.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9469 6013**