**Kaffeestation 58 zum Betrieb einer Kaffeemaschine WMF 1100 S mit Tank.**

Breite: 580 mm

Höhe: 900 mm

Tiefe: 600 mm

Leergewicht: ca. 33kg

**Leistungsbeschreibung**

Kaffeestation für den Betrieb einer Kaffeemaschine mit oder ohne Beistellgerät an Standorten ohne eigene Wasserversorgung. Die Station eignet sich für die Verwendung mit einer WMF 1100 S mit Tank.

DieStation wird innerhalb eines Raumes flexibel eingesetzt, darf jedoch nicht über Absätze, Türschwellen oder andere Hindernisse geschoben werden.

Die Station ist mit einer Türe inkl. Griff, 4 Doppellenkrollen (2 davon inkl. Sperre) und einem Kabeldurchlass in der Tisch- und Bodenplatte ausgestattet. Im Korpus der Kaffeestation befinden sich ein Fachboden und ein Satzkasten. Der Kaffeesatz wird mittels einem Satzrohr durch die vorgebohrte Öffnung in das Innere des Korpus geleitet. Dort wird er in dem Satzkasten gesammelt. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, muss die Kaffeestation mit der entsprechenden Option „Satzauswurf durch Theke“ ausgestattet sein.

Die Kaffeemaschine und das Beistellgerät müssen vor einem Transport von der Kaffeestation genommen werden

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9494 1201**