**Kaffeestation 58 zum Betrieb einer Kaffeemaschine WMF 1100 S mit Tank.**

Breite: 580 mm

Höhe: 900 mm

Tiefe: 600 mm

Leergewicht: ca. 33 kg

**Leistungsbeschreibung**

Kaffeestation für den Betrieb einer Kaffeemaschine mit oder ohne Beistellgerät an Standorten ohne eigene Wasserversorgung. Die Station eignet sich für die Verwendung mit einer WMF 1100 S mit Tank.

DieStation wird innerhalb eines Raumes flexibel eingesetzt, darf jedoch nicht über Absätze, Türschwellen oder andere Hindernisse geschoben werden.

Die Station ist mit einer Türe inkl. Griff, 4 Doppellenkrollen (2 davon inkl. Sperre) und einem Kabeldurchlass in der Tisch- und Bodenplatte ausgestattet. Im Korpus der Kaffeestation befindet sich ein Fachboden.

Die Kaffeemaschine und das Beistellgerät müssen vor einem Transport von der Kaffeestation genommen werden

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9494 1001**